NSH "INEX – Malet e Sharrit" Brezovicë
(Nën Administrimin Direkt të AKP)

FTESË PËR OFERTË

PUNIME METALIKE, FURNIZIM ME PAJISJE DHE ZËVENDËSIM I KONSTRUKSIONIT MBAJTËS TË SKI-LIFTIT


NSH "INEX – Malet e Sharrit" Brezovicë shpall ftesë për ofertë për prodhimin, furnizimin, montimin dhe ndërtimin e konstruksioneve metalike dhe pajisjeve, si dhe për zëvendësimin e konstruksionit mbajtës të ski-liftit në Qendrën e Skijimit në Brezovicë. Ftesa u drejtohet të gjithë operatorëve ekonomikë që plotësojnë kushtet e përcaktuara në vijim.
I. Lënda e kontratës
Lënda e kontratës përfshin këto njësi:
1. Prodhimi dhe montimi i shkallëve metalike të zinkuara (21 shkallë, krahu 300 cm) me parmak mbrojtës dhe platformë 430 × 380 cm para hotelit;
1. Prodhimi dhe montimi i portës metalike 9 m × 1.2 m në hyrje të Qendrës së Skijimit në Brezovicë;
1. Prodhimi dhe montimi i shtyllave metalike 2 m për kalimin e këmbësorëve pranë portës;
1. Furnizimi dhe montimi i 20 koshave metalikë të mbeturinave me veshje druri;
1. Zëvendësimi i konstruksionit mbajtës në ski-lift.
Të gjitha punimet kryhen në mënyrë profesionale dhe cilësore, sipas dokumentacionit teknik të miratuar, standardeve dhe rregulloreve në fuqi, rregullave të sigurisë dhe kërkesave të ndërmarrjes.
II. Specifikimi teknik
Përmasat kryesore
	Pozicioni
	Parametri
	Vlera

	Shkallët
	Numri i shkallëve
	21

	Shkallët
	Gjatësia e krahut
	300 cm

	Shkallët
	Gjerësia e shkallës
	30 cm

	Shkallët
	Materiali
	Çelik i zinkuar

	Platforma
	Gjatësia
	430 cm

	Platforma
	Gjerësia
	380 cm

	Platforma
	Sipërfaqja totale
	16.34 m²

	Porta
	Gjatësia totale
	9 m

	Porta
	Lartësia
	1.2 m

	Porta
	Materiali
	Çelik i zinkuar

	Shtyllat
	Lartësia
	2 m

	Shtyllat
	Materiali
	Çelik i zinkuar

	Shtyllat
	Sasia
	Caktohet nga ndërmarrja pas përcaktimit të gjerësisë dhe rregullimit të kalimit

	Koshat e mbeturinave
	Sasia
	20 copë

	Ski-lifti
	Sasia
	1 komplet



Njësia 1 – Shkallët metalike dhe platforma para hotelit
1. Konstruksioni mbajtës prej profilesh çeliku me përmasa të përcaktuara me llogaritjen e ngarkesave.
1. Shkallët dhe platforma prej grilash çeliku të zinkuara, të hapura dhe kundër rrëshqitjes, që lejojnë kalimin e borës dhe ujit.
1. Parmak mbrojtës metalik me doreze, edhe në anët e ekspozuara të platformës.
1. Mbështetëse, ngurtësime, lidhje dhe ankorim sipas zgjidhjes teknike të miratuar.
1. Çmimi përfshin materialin, prodhimin, transportin, montimin dhe përpunimin përfundimtar.
1. Përmasat përfundimtare (lartësia e shkallëve, gjerësia e kalimit, mënyra e mbështetjes) verifikohen në vend para prodhimit.
1. Njësia e llogaritjes: komplet shkallësh dhe komplet platforme, si pozicione të ndara në preventiv.
Njësia 2 – Porta metalike
1. Korniza mbajtëse dhe mbushja metalike, shtyllat mbajtëse, menteshat, kufizuesit dhe sistemi i mbylljes e kyçjes.
1. Pastrimet e nevojshme, ankorimi dhe mbrojtja anti-korrozive e të gjithë elementëve.
1. Transporti, montimi dhe rregullimi funksional.
1. Mënyra e hapjes, numri i krahëve, lloji i mbushjes dhe sistemi i kyçjes ujdisen me ndërmarrjen para prodhimit.
1. Njësia e llogaritjes: komplet. Sasia: 1 komplet.
Njësia 3 – Shtyllat metalike për kalim këmbësorësh
1. Shtyllat vendosen pranë portës dhe lejojnë kalimin e këmbësorëve, duke penguar kalimin e automjeteve.
1. Çelik i zinkuar, lartësia 2 m, konstruksion i qëndrueshëm për përdorim të jashtëm, përpunim pa skaje të mprehta.
1. Ankorim në bazën ekzistuese të betonit ose themele sipas gjendjes në terren.
1. Rregullimi dhe largësia e shtyllave lejojnë kalim të sigurt të këmbësorëve.
1. Ofertuesi paraqet çmimin njësi për shtyllë dhe çmimin total për sasinë që përcakton ndërmarrja. Njësia e llogaritjes: copë.
Njësia 4 – Koshat metalikë të mbeturinave (20 copë)
1. Konstruksion metalik mbajtës, rezistent ndaj korrozionit, me veshje druri.
1. Enë e brendshme që mundëson zbrazje, pastrim dhe zëvendësim të lehtë.
1. Qëndrueshmëri për hapësira publike dhe rezistencë ndaj lagështisë, borës, ngricës dhe ngarkesave mekanike.
1. Furnizimi, vendosja dhe ngjitja në lokacionet që përcakton ndërmarrja.
1. Ofertuesi tregon përmasat, vëllimin, materialet, mënyrën e zbrazjes dhe mirëmbajtjes, dhe dorëzon fotografi, katalog ose paraqitje teknike të modelit të ofruar.
Njësia 5 – Zëvendësimi i konstruksionit mbajtës në ski-lift
1. Ekzaminim profesional i konstruksionit ekzistues dhe përcaktim i vëllimit të saktë të zëvendësimit.
1. Hartim ose kontroll i dokumentacionit të nevojshëm projektues e teknik.
1. Demontim i elementëve që zëvendësohen; prodhim dhe furnizim i konstruksionit të ri sipas projektit të miratuar.
1. Transport, montim, ngjitje dhe rregullimet e nevojshme; mbrojtje nga korrozioni.
1. Kontroll i cilësisë së materialeve, salduravë, ngjitjeve dhe punimeve të kryera.
1. Provat dhe ekzaminimet profesionale të nevojshme, me dokumentim të rezultateve para vënies së ski-liftit në punë.
1. Lloji i konstruksionit, sasitë, përmasat, materialet, kapaciteti bartës dhe vëllimi i punimeve përcaktohen pas inspektimit në vend dhe sipas zgjidhjes teknike të miratuar nga specialisti përkatës.
1. Punimet nuk fillojnë pa dokumentacionin teknik dhe miratimin e personave përgjegjës. Ski-lifti nuk vihet në punë para kontrolleve të përcaktuara dhe vërtetimeve të nevojshme.
1. Njësia e llogaritjes: komplet punimesh sipas projektit të miratuar dhe preventivit. Sasia: 1 komplet.
III. Kushtet e përgjithshme teknike
1. Materialet dhe produktet duhet të jenë të reja, me cilësi përkatëse dhe të destinuara për përdorimin e paraparë.
1. Konstruksionet për përdorim të jashtëm kanë mbrojtje të përshtatshme nga korrozioni. Për shkallët, platformën, portën dhe shtyllat kërkohet çelik i zinkuar.
1. Shkallët dhe platforma kanë sipërfaqe të hapur grilash, që lejon kalimin e borës dhe ujit, me veti kundër rrëshqitjes.
1. Dimensionimi i konstruksioneve bazohet në ngarkesat e paraparë dhe llogaritje të përshtatshme teknike.
1. Zbatuesi verifikon masat dhe kushtet në lokacion para fillimit të punimeve.
1. Çmimi përfshin të gjitha kostot e materialit, prodhimit, transportit, montimit, ngjitjes dhe përpunimit përfundimtar, si dhe kostot e tjera të nevojshme për përmbushjen e plotë të detyrimeve, përveç nëse preventivi përcakton shprehimisht ndryshe.
1. Zbatuesi respekton rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes në punë dhe merr masa për mbrojtjen e mysafirëve, të punësuarve dhe infrastrukturës ekzistuese.
1. Çdo ndryshim i zgjidhjes teknike miratohet paraprakisht nga ndërmarrja dhe, kur nevojitet, nga projektuesi përgjegjës.
IV. Kushtet e pjesëmarrjes dhe detyrimet e ofertuesit
Ofertuesi duhet:
1. të dorëzojë ofertë me çmime njësi dhe totale të shprehura qartë;
1. të tregojë karakteristikat teknike të materialeve dhe produkteve të ofruara;
1. të dorëzojë dokumentacionin teknik, katalogët ose paraqitjet e kërkuara të produkteve;
1. të tregojë afatet e furnizimit dhe të kryerjes së punimeve;
1. të sigurojë stafin profesional, veglat, pajisjet dhe transportin e nevojshëm;
1. të dëshmojë plotësimin e kushteve profesionale dhe teknike për punimet në fjalë;
1. për punimet në ski-lift, të sigurojë specialistë përkatës me dëshmi aftësimi dhe përvoje, sipas rregullave në fuqi;
1. të heqë mangësitë e konstatuara gjatë pranimit, sipas kontratës;
1. të dorëzojë kushtet e garancisë për punimet e kryera dhe elementët e montuar.
Kontrata i jepet ofertuesit që i plotëson kriteret teknike dhe ofron çmimin më të ulët.
V. Afati i kryerjes së punimeve
Punimet përfundojnë brenda 30 ditëve nga nënshkrimi i kontratës. Ofertuesi tregon afatet për: shkallët dhe platformën; portën dhe shtyllat; furnizimin dhe vendosjen e koshave; përfundimin e punimeve në konstruksionin mbajtës të ski-liftit. Fillimi i punimeve dhe orari ujdisen me ndërmarrjen. Punimet në ski-lift fillojnë vetëm pasi sigurohen dokumentacioni teknik dhe miratimet e nevojshme.
VI. Preventivi dhe oferta financiare
Ofertuesi plotëson të gjitha çmimet njësi dhe totale. Çmimet përfshijnë të gjitha kostot e nevojshme për kryerjen e pozicionit përkatës.
	Nr.
	Përshkrimi i punimeve / mallit
	Njësia
	Sasia
	Çmimi njësi
	Çmimi total

	1
	Prodhim dhe montim i shkallëve metalike me 21 shkallë
	komplet
	1
	
	

	2
	Prodhim dhe montim i platformës së zinkuar me grila 430 × 380 cm
	komplet
	1
	
	

	3
	Prodhim dhe montim i portës metalike 9 m × 1.2 m
	komplet
	1
	
	

	4
	Prodhim dhe montim i shtyllave të zinkuara për kalim këmbësorësh
	copë
	Sipas sasisë përfundimtare
	
	

	5
	Furnizim dhe montim i koshave metalikë me veshje druri
	copë
	20
	
	

	6
	Zëvendësim i konstruksionit mbajtës të ski-liftit sipas projektit të miratuar
	komplet
	1
	
	

	
	TOTALI PA TATIM
	
	
	
	

	
	Tatimi sipas rregullave në fuqi
	
	
	
	

	
	TOTALI ME TATIM
	
	
	
	



Shënim: Ofertuesi tregon valutën e ofertës dhe trajtimin tatimor sipas rregullave që zbatohen për ndërmarrjen.
VII. Pranimi i punimeve
Pas përfundimit të punimeve, ndërmarrja kryen kontrollin e punimeve të kryera dhe të pajisjeve të furnizuara. Pranimi përfshin verifikimin e:
1. përputhshmërisë së punimeve me specifikimin teknik;
1. cilësisë së materialeve dhe përpunimit përfundimtar;
1. qëndrueshmërisë, ngjitjeve dhe sigurisë së konstruksioneve;
1. funksionalitetit të portës dhe vendosjes së saktë të shtyllave;
1. cilësisë dhe funksionalitetit të koshave të mbeturinave;
1. dokumentacionit teknik dhe kushteve të garancisë të dorëzuara;
1. për konstruksionin mbajtës të ski-liftit, pranimi bëhet vetëm pas kontrolleve dhe provave të përcaktuara dhe pas marrjes së vërtetimeve të nevojshme për punë të sigurt.
VIII. Garancia dhe heqja e mangësive
Ofertuesi tregon afatin e garancisë për secilën pozicion veç e veç. Afatet e garancisë, përgjegjësia e zbatuesit dhe afatet për heqjen e mangësive përcaktohen me kontratë, sipas rregullave në fuqi dhe kërkesave të ndërmarrjes.
IX. Mënyra e aplikimit
Ofertat pranohen vetëm online, përmes postës elektronike të deklaruar: skicentarbrezovica@gmail.com. Ofertat e dorëzuara në mënyrë fizike ose me çdo mënyrë tjetër nuk shqyrtohen.
X. Afatet kohore
	Aktiviteti
	Data dhe ora
	Vendi

	Vizita në vendin e aktivitetit (çdo ditë pune)
	27.10.2026 – 04.11.2026
	Qendra e Skijimit, Brezovicë

	Afati i fundit për dorëzimin e ofertave
	05.11.2026, 10:00
	Adresa elektronike e pikës IX

	Hapja e ofertave
	06.11.2026, 13:00
	Në ambientet e ndërmarrjes




XI. Legjitimiteti, sqarime shtesë dhe dispozita përfundimtare

Përfaqësuesit e ofertuesve me legjitimitet mund të ndjekin hapjen e ofertave. Për sqarime shtesë, operatorët ekonomikë mund të kontaktojnë në +38348442338 - Personi përgjegjës i ndërmarrjes: Igor Ivković - Koordinator i kompanisë


Të gjitha punimet kryhen në përputhje me kontratën, dokumentacionin teknik të miratuar dhe rregullat në fuqi. Ndërmarrja ka të drejtë të ndjekë kryerjen e punimeve, të bëjë kontroll të punimeve të kryera dhe të kërkojë heqjen e mangësive sipas kontratës.
























FORMULARI I OFERTËS
1. Të dhënat e Operatorit Ekonomik
· Emri i plotë i operatorit ekonomik: ____________________________
· Adresa: __________________________________________________
· Numri i telefonit: ___________________________________________
· Email: ___________________________________________________
· Numri i biznesit / regjistrimit: _______________________________
· Përfaqësuesi i autorizuar (emri dhe pozita): ____________________
2. Të dhënat për Ofertën
· Titulli i aktivitetit të prokurimit: _____________________________
· Numri i referencës së tenderit: _______________________________
· Data e dorëzimit të ofertës: __________________________________
· Çmimi total i ofertës (pa TVSH): _____________________________
· Çmimi total i ofertës (me TVSH): ____________________________
3. Deklaratë
Ne, të nënshkruarit, duke vepruar në emër të operatorit ekonomik të lartcekur, ofrojmë të realizojmë furnizimin / ofrimin e shërbimeve / punimet në përputhje me kushtet e specifikuara në dosjen e tenderit, për çmimin e treguar më lart.
Ne e pranojmë që oferta jonë është e detyrueshme dhe e vlefshme për periudhën ____ ditë nga data e dorëzimit të saj dhe se do të mbesim të lidhur me të për këtë periudhë.
Deklarojmë se kemi shqyrtuar të gjitha dokumentet e tenderit dhe i kemi kuptuar plotësisht detyrimet që dalin prej tyre.
4. Nënshkrimi

(Emri i përfaqësuesit të autorizuar)

(Pozita)

(Data)

(Nënshkrimi dhe vula e OE)




	
DEKLARATA NËN BETIM



Unë, i poshtë nënshkruari, duke përfaqësuar: _____________________________deklaroj nën betim se unë jam i përshtatshëm.
Unë vërtetoj se i kam lexuar kërkesat e përshtatshmërisë në nenin 65 të LPP dhe vërtetoj se i përmbush kërkesat e përshtatshmërisë për pjesëmarrje ne këtë procedure te prokurimit Unë pranoj mundësinë e sanksionimeve penale dhe civile, gjobave dhe dënimeve, nëse unë me qëllim apo për shkak të pakujdesisë dorëzoj çfarëdo dokumenti ose deklarata që përmban informata përmbajtësisht të gabueshme ose mashtruese. 



	Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE)

	Emri i OE:
	

	Adresa e plotë:
	

	Përfaqësuar nga:

	Emri
	

	Pozita
	

	Nënshkrimi
	

	Data
	

	Vula
	




