DP „INEX – Šar planina“ Brezovica
(Pod direktnom administracijom PAK)
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
METALNI RADOVI, NABAVKA OPREME I ZAMENA NOSEĆE KONSTRUKCIJE SKI-LIFTA
Referentni broj: 04/2026  |  Datum objavljivanja: 27.10.2026
DP „INEX – Šar planina“ Brezovica objavljuje poziv za podnošenje ponuda za izradu, isporuku, montažu i ugradnju metalnih konstrukcija i opreme, kao i za zamenu noseće konstrukcije na ski-liftu u Ski centru Brezovica. Poziv je upućen svim ekonomskim operaterima koji ispunjavaju uslove navedene u nastavku.
I. Predmet ugovora
Predmet ugovora obuhvata sledeće celine:
1. Izrada i montaža pocinkovanog metalnog stepeništa (21 gazište, krak 300 cm) sa zaštitnom ogradom i platoom 430 × 380 cm ispred hotela;
1. Izrada i montaža metalne kapije 9 m × 1,2 m na ulazu u Ski centar Brezovica;
1. Izrada i montaža metalnih stubića visine 2 m za pešački prolaz pored kapije;
1. Nabavka i montaža 20 metalnih kanti za otpatke sa drvenom oblogom;
1. Zamena noseće konstrukcije na ski-liftu.
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom, primenljivim standardima i propisima, pravilima bezbednosti i zahtevima naručioca.
II. Tehnička specifikacija
Osnovne dimenzije
	Pozicija
	Parametar
	Vrednost

	Stepenište
	Broj stepenika
	21

	Stepenište
	Dužina kraka
	300 cm

	Stepenište
	Širina gazišta
	30 cm

	Stepenište
	Materijal
	Pocinkovani čelik

	Plato
	Dužina
	430 cm

	Plato
	Širina
	380 cm

	Plato
	Ukupna površina
	16,34 m²

	Kapija
	Ukupna dužina
	9 m

	Kapija
	Visina
	1,2 m

	Kapija
	Materijal
	Pocinkovani čelik

	Stubići
	Visina
	2 m

	Stubići
	Materijal
	Pocinkovani čelik

	Stubići
	Količina
	Utvrđuje naručilac nakon određivanja širine i rasporeda pešačkog prolaza

	Kante za otpatke
	Količina
	20 komada

	Ski-lift
	Količina
	1 komplet



Stavka 1 – Metalno stepenište i plato ispred hotela
1. Noseća konstrukcija od čeličnih profila dimenzija utvrđenih proračunom opterećenja.
1. Gazišta i plato od otvorenih, protivkliznih pocinkovanih čeličnih rešetki koje omogućavaju prolazak snega i vode.
1. Zaštitna metalna ograda sa rukohvatom, i na izloženim stranama platoa.
1. Oslonci, ukrućenja, spojevi i sidrenje prema odobrenom tehničkom rešenju.
1. U cenu su uključeni materijal, izrada, transport, montaža i završna obrada.
1. Konačne dimenzije (visina stepenika, širina prolaza, način oslanjanja) proveravaju se na licu mesta pre početka izrade.
1. Jedinica obračuna: komplet stepeništa i komplet platoa, kao odvojene stavke u predračunu.
Stavka 2 – Metalna kapija
1. Noseći okvir i metalna ispuna, noseći stubovi, šarke, graničnici i sistem za zatvaranje i zaključavanje.
1. Potrebna pričvršćenja i oslonci, antikorozivna zaštita svih elemenata.
1. Transport, montaža i funkcionalno podešavanje.
1. Način otvaranja, broj krila, vrsta ispune i sistem zaključavanja usaglašavaju se sa naručiocem pre početka izrade.
1. Jedinica obračuna: komplet. Količina: 1 komplet.
Stavka 3 – Metalni stubići za pešački prolaz
1. Stubići se postavljaju pored kapije i omogućavaju prolaz pešacima, a sprečavaju prolazak vozila.
1. Pocinkovani čelik, visina 2 m, stabilna konstrukcija za spoljašnju upotrebu, završna obrada bez oštrih ivica.
1. Pričvršćivanje u postojeću betonsku podlogu ili izrada odgovarajućih temelja, prema stanju na terenu.
1. Raspored i razmak omogućavaju bezbedan prolaz pešacima.
1. Ponuđač iskazuje jediničnu cenu po stubiću i ukupnu cenu za količinu koju odredi naručilac. Jedinica obračuna: komad.
Stavka 4 – Metalne kante za otpatke (20 komada)
1. Metalna noseća konstrukcija otporna na koroziju, sa drvenom oblogom.
1. Unutrašnja posuda koja omogućava jednostavno pražnjenje, čišćenje i zamenu.
1. Stabilnost za javne površine i otpornost na vlagu, sneg, mraz i uobičajena mehanička opterećenja.
1. Isporuka, postavljanje i pričvršćivanje na lokacijama koje odredi naručilac.
1. Ponuđač navodi dimenzije, zapreminu, materijale, način pražnjenja i održavanja i dostavlja fotografiju, katalog ili tehnički prikaz ponuđenog modela.
Stavka 5 – Zamena noseće konstrukcije na ski-liftu
1. Stručni pregled postojeće konstrukcije i utvrđivanje tačnog obima zamene.
1. Izrada ili provera potrebne projektne i tehničke dokumentacije.
1. Demontaža elemenata predviđenih za zamenu; izrada i isporuka nove konstrukcije prema odobrenom projektu.
1. Transport, montaža, pričvršćivanje i potrebna podešavanja; zaštita od korozije.
1. Kontrola kvaliteta materijala, zavarenih spojeva, pričvršćenja i izvedenih radova.
1. Potrebna ispitivanja i stručni pregledi, uz dokumentovanje rezultata pre ponovnog puštanja ski-lifta u rad.
1. Tačan tip konstrukcije, količine, dimenzije, materijali, nosivost i obim radova definišu se na osnovu pregleda na licu mesta i tehničkog rešenja koje je odobrio odgovarajući stručnjak.
1. Radovi ne počinju bez tehničke dokumentacije i odobrenja odgovornih lica. Ski-lift se ne sme pustiti u rad pre sprovođenja svih propisanih kontrola i dobijanja potrebnih potvrda.
1. Jedinica obračuna: komplet radova prema odobrenom projektu i predmeru. Količina: 1 komplet.
III. Opšti tehnički uslovi
1. Materijali i proizvodi moraju biti novi, odgovarajućeg kvaliteta i namenjeni predviđenoj upotrebi.
1. Metalne konstrukcije za spoljašnju upotrebu moraju imati odgovarajuću zaštitu od korozije. Za stepenište, plato, kapiju i stubiće zahteva se pocinkovani čelik.
1. Stepenište i plato moraju imati otvorenu rešetkastu površinu koja omogućava prolazak snega i vode, uz protivklizna svojstva.
1. Dimenzionisanje konstrukcija zasniva se na predviđenim opterećenjima i odgovarajućem tehničkom proračunu.
1. Izvođač je dužan da pre početka radova proveri mere i uslove na lokaciji.
1. U cenu se uključuju svi troškovi materijala, izrade, transporta, montaže, pričvršćivanja i završne obrade, kao i drugi troškovi neophodni za potpuno izvršenje obaveza, osim ako je predračunom izričito drugačije određeno.
1. Izvođač poštuje pravila bezbednosti i zaštite na radu i preduzima mere za zaštitu gostiju, zaposlenih i postojeće infrastrukture.
1. Sve izmene tehničkog rešenja moraju biti prethodno odobrene od strane naručioca i, kada je potrebno, odgovornog projektanta.
IV. Uslovi za učešće i obaveze ponuđača
Ponuđač je dužan da:
1. dostavi ponudu sa jasno iskazanim jediničnim i ukupnim cenama;
1. navede tehničke karakteristike ponuđenih materijala i proizvoda;
1. dostavi traženu tehničku dokumentaciju, kataloge ili prikaze proizvoda;
1. navede rokove isporuke i izvođenja radova;
1. obezbedi potreban stručni kadar, alat, opremu i transport;
1. dokaže ispunjenost stručnih i tehničkih uslova propisanih za predmetne radove;
1. za radove na ski-liftu obezbedi odgovarajuće stručnjake i dokaze o osposobljenosti i iskustvu, u skladu sa primenljivim propisima;
1. otkloni nedostatke utvrđene tokom prijema, u skladu sa ugovorom;
1. dostavi garantne uslove za izvedene radove i ugrađene elemente.
Ugovor se dodeljuje ponuđaču koji ispunjava tehničke kriterijume i nudi najnižu cenu.
V. Rok izvođenja radova
Radovi se završavaju u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora. Ponuđač navodi rokove za: stepenište i plato; kapiju i stubiće; isporuku i postavljanje kanti za otpatke; završetak radova na nosećoj konstrukciji ski-lifta. Početak radova i raspored izvođenja usaglašavaju se sa naručiocem. Radovi na ski-liftu počinju tek nakon obezbeđivanja potrebne tehničke dokumentacije i odobrenja.
VI. Predmer i predračun
Ponuđač popunjava sve jedinične i ukupne cene. Cene moraju obuhvatiti sve troškove potrebne za izvršenje odgovarajuće stavke.
	Br.
	Opis radova / robe
	Jedinica
	Količina
	Jedinična cena
	Ukupna cena

	1
	Izrada i montaža metalnog stepeništa sa 21 gazištem
	komplet
	1
	
	

	2
	Izrada i montaža pocinkovanog rešetkastog platoa 430 × 380 cm
	komplet
	1
	
	

	3
	Izrada i montaža metalne kapije 9 m × 1,2 m
	komplet
	1
	
	

	4
	Izrada i montaža pocinkovanih stubića za pešački prolaz
	komad
	Prema konačnoj količini
	
	

	5
	Nabavka i montaža metalnih kanti sa drvenom oblogom
	komad
	20
	
	

	6
	Zamena noseće konstrukcije ski-lifta prema odobrenom projektu
	komplet
	1
	
	

	
	UKUPNO BEZ POREZA
	
	
	
	

	
	Porez, prema primenljivim propisima
	
	
	
	

	
	UKUPNO SA POREZOM
	
	
	
	



Napomena: Ponuđač navodi valutu ponude i poreski tretman u skladu sa pravilima koja se primenjuju na naručioca.
VII. Pregled i prijem radova
Naručilac će po završetku radova izvršiti pregled izvedenih radova i isporučene opreme. Prijem obuhvata proveru:
1. usklađenosti izvedenih radova sa tehničkom specifikacijom;
1. kvaliteta materijala i završne obrade;
1. stabilnosti, pričvršćenja i bezbednosti konstrukcija;
1. funkcionalnosti kapije i pravilnog postavljanja stubića;
1. kvaliteta i funkcionalnosti kanti za otpatke;
1. dostavljene tehničke dokumentacije i garantnih uslova;
1. za noseću konstrukciju ski-lifta prijem je moguć tek nakon sprovođenja propisanih tehničkih kontrola i ispitivanja i dobijanja potrebnih potvrda za bezbedan rad.
VIII. Garancija i otklanjanje nedostataka
Ponuđač navodi garantni rok za svaku stavku posebno. Garantni rokovi, odgovornost izvođača i rokovi za otklanjanje nedostataka utvrđuju se ugovorom, u skladu sa primenljivim propisima i zahtevima naručioca.
IX. Način prijave
Ponude se primaju isključivo online, putem navedene elektronske pošte: skicentarbrezovica@gmail.com. Ponude dostavljene fizički ili na bilo koji drugi način neće se razmatrati.
X. Rokovi
	Aktivnost
	Datum i vreme
	Mesto

	Poseta lokaciji (svakog radnog dana)
	27.10.2026 – 04.11.2026
	Ski centar, Brezovica

	Krajnji rok za dostavljanje ponuda
	05.11.2026, 10:00
	Adresa elektronske pošte iz tačke IX

	Otvaranje ponuda
	06.11.2026, 13:00
	U prostorijama preduzeća



XI. Legitimitet, dodatna pojašnjenja i završne odredbe

Predstavnici ponuđača sa legitimitetom mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Za dodatna pojašnjenja ekonomski operateri mogu se obratiti na na +38348442338 - Odgovorno lice naručioca: Igor Ivković – Koordinator preduzeća

Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu sa ugovorom, odobrenom tehničkom dokumentacijom i važećim propisima. Naručilac ima pravo da prati izvođenje radova, izvrši pregled izvedenih radova i zahteva otklanjanje nedostataka u skladu sa ugovorom.









OBRAZAC PONUDE
1. Podaci o ekonomskom operateru
· Puni naziv ekonomskog operatera: ____________________________
· Adresa: __________________________________________________
· Broj telefona: ___________________________________________
· E-mail: ___________________________________________________
· Poslovni / registarski broj: _______________________________
· Ovlašćeni predstavnik (ime i funkcija): ____________________
2. Podaci o ponudi
· Naziv aktivnosti nabavke: _____________________________
· Referentni broj tendera: _______________________________
· Datum podnošenja ponude: __________________________________
· Ukupna cena ponude (bez PDV-a): _____________________________
· Ukupna cena ponude (sa PDV-om): ____________________________
3. Izjava
Mi, dolepotpisani, postupajući u ime gore navedenog ekonomskog operatera, nudimo da izvršimo isporuku / pružanje usluga / izvođenje radova u skladu sa uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji, po gore navedenoj ceni.
Prihvatamo da je naša ponuda obavezujuća i važeća u periodu od ____ dana od dana njenog podnošenja i da ćemo ostati njome vezani tokom tog perioda.
Izjavljujemo da smo pregledali svu tendersku dokumentaciju i da smo u potpunosti razumeli obaveze koje iz nje proizlaze.
4. Potpis

(Ime ovlašćenog predstavnika)

(Funkcija)

(Datum)

(Potpis i pečat ekonomskog operatera)

	

IZJAVA POD ZAKLETVOM



Ja, dolepotpisani, kao zastupnik: _____________________________,izjavljujem pod zakletvom da ispunjavam uslove podobnosti.
Potvrđujem da sam pročitao zahteve u pogledu podobnosti iz člana 65. ZJN i potvrđujem da ispunjavam uslove podobnosti za učešće u ovom postupku javne nabavke.
Prihvatam mogućnost krivičnih i građanskih sankcija, novčanih kazni i drugih kazni ukoliko namerno ili zbog nepažnje podnesem bilo koji dokument ili izjavu koji sadrže suštinski netačne ili obmanjujuće informacije. 



	Identifikacija ekonomskog operatera (EO)

	Naziv EO:
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